**Титульный лист.**

# Проект по теме: *Автоматизированная система удаленного управления теплицей.*

# Над анализом и реализацией всей работы, трудились ученики 10 “A” класса ГБОУ Школа 1532.

# Также для более быстрого выполнения поставленной перед нами задачи, мы распределили на каждого часть работы.

# *Воронов Никита Рустамович* - Разработал приложение

# *Мандрыка Арина Юрьевна, Шершина Анна Исаевна -* Сделали веб-интерфейс

# *Алимов Альберт Радикович,* Донченко Дмитрий Антонович - Подготовили документацию и презентацию

# Анализ технических требований

*Далее прочитав условие* **“Юные фермеры решили автоматизировать свою теплицу, установив в нее автоматизированную систему контроля и управления климатом.”**

*Мы начали рассматривать и обсуждать какой продукт у нас должен получиться по итогу. Так, например, когда мы говорили по поводу приложения, нами было заострено внимание на техническое задание. Где было множество пунктов для выполнения.*

1. **Отображать динамику и последние данные с каждого датчика температуры и влажности, как в табличном виде, так и в виде графиков. Данные формировать в рамках текущей рабочей сессии. Период демонстрации определяется участником**
2. Отображать динамику и последние данные средней температуры и средней влажности в теплице, как в табличном виде, так и в виде графиков
3. Открыть или закрыть форточки в теплице нажатием на специальные кнопки, а также просматривать текущий статус
4. Отображать динамику и последние данные с каждого датчика влажности почвы, как в табличном виде, так и в виде графиков
5. Открыть или закрыть полив конкретной бороздки в теплице нажатием на специальные кнопки, а также просматривать текущий статус
6. Открыть или закрыть общее увлажнение теплицы нажатием на специальные кнопки, а также просматривать текущий статус

Также мы предусмотрели выполнение следующих условий:


1. Если средняя температура в теплице больше, чем **T** **градусов**, кнопка открытия форточек активна, в противном случае нажатие невозможно
2. Если средняя влажность в теплице меньше, чем **H** **%**, кнопка открытия общей системы увлажнения активна, в противном случае нажатие невозможно
3. Если средняя влажность почвы в конкретной бороздке теплицы меньше, чем **Hb** **%**, кнопка открытия системы полива активна, в противном случае нажатие невозможно
4. Предусмотреть режим настройки системы и указания параметров: **T**, **H**, **Hb**.
5. Предусмотреть переход в режим экстренного управления, при котором возможно нажатие всех описанных выше кнопок даже если условия не соблюдены.

**Обоснование выбора языка программирования и используемых программных средств.**

На сегодняшний день на рынке информационных технологий существует большое количество различных средств разработки приложений и веб – сайтов.

Kivy — это библиотека Python, имеющая открытый код, предназначенная для разработки кроссплатформенных GUI приложений. Она позволяет писать вам приложения с графическим интерфейсом на чистом Python, которые работают на основных платформах (Windows, Linux, MacOS, Android, IOS)

Фреймворк Kivy разрабатывается с 2011 года. С момента релиза на его основе было построено много проектов под платформу Андирод. Если сравнивать Kivy с другими библиотеками языка Питон по набору функций, то среди крупных конкурентов можно выделить PyQT. Все прочие библиотеки явно будут уступать по функционалу.

**Структурная и функциональная схемы программного продукта** ** 

**Блок-схема работы основного алгоритма**

**Схема базы данных**

**Описание проведенных испытаний в соответствии с регламентом кейса (снимки экрана и/или запись экрана с работой)**

**Программный код**